工程编号：

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程**

**等级评价申报表**

（公共建筑装饰类）

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程所在地 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 申报单位 |  |
| 通讯地址 |  |
| 联 系 人 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |

申报单位（盖章）：

申报日期：

**山西省建筑装饰协会印制**

**表一、装饰工程基本情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 复查记录 |
| 详细地址 |  |  |
| 工程规模 |  | 合同价格 |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  |
| 装 饰 工 程 简 介 |
| 项目简介（规模、工程难点、亮点、特点；新技术、新工艺、新材料在工程中的应用等，限1000字）。  经办人： 公章 年 月 日  |

**表二、申报单位**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 总经理 |  | 总工程师 |  | 复查记录 |
| 注册建造师证件 |  | 编号 |  |  |
| 营业执照号码 |  | 成立时间 |  |  |
| 资质类别 |  |  |
| 工程范围（装饰） |  |  |
| 工程面积（装饰） |  | 装饰工程造价 |  |  |
| 申报内容 |
| 申报内容（申报单位的基本情况及主要业绩；申报工程的施工组织管理；工程质量创优、工程安全生产、创建文明工地的保证措施等方面的情况等，限1000字）。 经办人签名： 公章 年 月 日 |

**表三、申报工程的项目经理**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 身份证号 |  |
| 注册建造师级别 |  | 证号 |  |
| 个 人 简 历 |  |
| 工 作 业 绩 |  |
| 单 位 意 见 |  经办人签名： 公章 年 月 日 |

**表四、申报工程的设计师**（仅限一人）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 身份证号 |  |
| 资格证书级别 |  | 证号 |  |
| 个 人 简 历 |  |
| 工 作 业 绩 |  |
| 单 位 意 见 |  经办人签名： 公章 年 月 日 |

**表五、申报工程的技术负责人**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| 职称 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 工作单位 |  |
| 身份证号 |  |
| 资格证书级别 |  | 证号 |  |
| 个 人 简 历 |  |
| 工 作 业 绩 |  |
| 单 位 意 见 |  经办人签名： 公章 年 月 日 |

**表六、装饰工程使用的主要材料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 材料名称、品牌及规格 | 用 量 | 生产厂家或供应商 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 材料使用的效果 |  |
| 可推广的材料 |  |

**工程使用单位推荐意见**

|  |
| --- |
|  经办人签名： 公章 年 月 日 |

**各地市推荐意见**

|  |
| --- |
| 经办人签名： 公章 年 月 日 |

资 料 审 查

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 内 容 | 标准分 | 得 分 | 审查记录 |
| 工程施工合同书 | 10 |  |  |
| 工程规模及造价 | 10 |  |  |
| 竣工验收资料及图纸 | 20 |  |  |
| 竣工验收报告 | 10 |  |  |
| 消防验收报告 | 10 |  |  |
| 室内空气环境检测报告 | 10 |  |  |
| 申报表填写 | 10 |  |  |
| 影像及汇报资料 | 20 |  |  |
| 总 分 | 100 |  |  |
| 资料审查结论 | □ 合格 □ 基本合格 □ 不合格 |
| 审查意见：经办人： 年 月 日 |

注：80分以上为合格（含80分）；70分以上为基本合格（含70分）；70分以下为不合格。

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）**

**工程复查用表（资料核查）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 1 | 工程必要文件（核查原件） | 1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证(此3项上一年度参评企业提供加盖本公司公章的复印件即可)2、项目经理注册建造师证书、安全考核证;3、建筑工程施工许可证相关证明;4、施工合同(《建筑装饰工程施工合同》、合同金额、结算金额；5、工程竣工验收：工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全6、消防验收:工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录:7、室内环境质量检测验收报告，需由国家权威部门认可的检测机构出具。 | 20 | 现场查阅相关资料原件，有一项不合格或不符合要求，取消评审资格 |  |  |  |
| 2 | 工程创新性 | 工程中新材料、新工艺、新技术的应用情况 | 20 | 现场结合工程实体查阅相关资料，每使用一项给3-5分，20分封顶 |  |  |  |
| 2 | 工程安全证明资料 | 1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件。(需审查原件)2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证检测报告、 隐蔽验收记录等4、 必须符合验收规范的强制性条文(局部不符合者必须限期整改)。 | 20 | 现场查阅相关资料，有一项不合格或不符合要求，取消评审资格 |  |  |  |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 3 | 工程质量管理资料 | 1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。2、施工文件施工组织设计、 技术交底、施工日諸3、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检记录。4、 防水、水电、设备等隐检记录。5、隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。6、分部、子分部、分项质量验收记录齐全。7、竣工图装订成册，加盖竣工图章。8、主要部位的竣工图与实际相符。9、设计体现节能理念，如绿色照明技术应用(节能灯)等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。10、其它资料的规范化、准确性、及时性。 | 40 | 核查工程内业技术质量管理资料,对于：1、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求的每项扣3-5分；3、提供的主材质量证明与工程所用材料不符每项扣1-2分；4、核查工程质量性能、安全性、可靠性等质量管理资料，每缺一项扣2-3分；5、核查隐蔽工程验收资料和其他不符合要求或不合规情况，每缺一项扣0.5-1分6、竣工图与工程实际不相符，每项扣0.5-2分，竣工图未装订成册、签章不全扣3-5分7、未体现节能的设计理念扣5-10分。 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。 |

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）**

**工程复查用表（吊顶工程核查）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 1 | 一般观感 | 1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严:检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。2、是否采用成品构件的检修口、检修孔？效果如何？3、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。 | 40 | 每发生一项扣3-5分 |  |  |  |
| 2 | 石膏板吊顶 | 1、板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。2、迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。 | 40 | 每发生一项扣5-10分 |  |  |  |
| 3 | 金属板吊顶 | 1、板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。2、板面下挠变形明显，板面不洁净。3、边龙骨变形，与板面接触不严密。 |  |  |  |
| 4 | 纤维块材吊顶 | 1、板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。2、明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。 |  |  |  |
| 5 | 玻璃吊顶 | 1、局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。2、图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。 |  |  |  |
| 6 | 吊顶内部 | 吊顶内防火涂料涂刷不匀，有裸线现象，使用PVC管;吊杆超长:龙骨设置间距不符合规范要求;电气设备和龙骨混用吊杆。 |  |  |  |
| 7 | 其它 | 不符合规范的其它质量问题。 | 20 | 每发生一项扣3-5分 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。 |

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）**

**工程复查用表（墙柱面工程核查）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 1 | 一般观感 | 墙面阴阳角不方正、顺直:电器面板与墙面不顺色;交接不严密，横线条高于竖线条。 | 20 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 2 | 饰面砖工程 | 1、饰面砖粘贴不牢固、湿贴石材、瓷砖有空鼓、表面不平整、色泽不一致、排砖不正确。2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。 | 10 | 每发生一项扣1-2分 |  |  |  |
| 3 | 饰面板工程 | 1、石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。2、石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。5、饰面板内部结构未进行阻燃处理。 |  |  |  |
| 4 | 裱糊与软包 | 1、壁纸粘贴不牢、潮边、空鼓:拼接处花纹，图案不协调、拼缝处离缝。2、软包饰面不平整、布面走向不一致， 面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。 | 10 | 每发生一项扣1-2分 |  |  |  |
| 5 | 玻璃板墙面 | 1、玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。2、接缝不平直、勾缝不密实平整。 | 10 | 每发生一项扣1-2分 |  |  |  |
| 6 | 涂饰墙面 | 油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 7 | 门窗安装 | 1、木门窗(扇)扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆:2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽;3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 8 | 固定家具及细部 | 1、木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。2、阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 9 | 洁具安装 | 1、 洗手台板和卫浴设备 靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀安装不牢。2、卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 10 | 电器面板安装 | 相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离 | 5 | 每发生一项扣1-2分 |  |  |  |
| 11 | 消防栓 | 门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵。 | 5 | 每发生一项扣1-2分 |  |  |  |
| 12 | 其它 | 不符合规范的其它质量问题。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。 |

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）**

**工程复查用表（地面工程核查）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 复查项目 | 复查内容 | 分值 | 评分标准（复查方法） | 复查情况 | 得分 | 备注 |
| 1 | 一般观感 | 地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果 | 30 | 每发生一项扣3-5分 |  |  |  |
| 2 | 木地板地面 | 条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。 | 50 | 每发生一项扣5-10分 |  |  |  |
| 3 | 板块地面 | 1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观:块材前边掉角、修补痕迹明显。3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。 |  |  |  |
| 4 | 地毯地面 | 地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。 |  |  |  |
| 5 | 防静电及塑胶地板 | 1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。 |  |  |  |
| 6 | 栏杆扶手 | 1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀2、栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 7 | 地漏 | 地漏设计不合理、安装不规范。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 1、厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理2、不符合规范的其它质量问题。 | 10 | 每发生一项扣2-3分 |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。 |

**山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）工程复查综合评价表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检查项目** | **得分** | **备注** |
| **应得分** | **实得分** |
| **1** | **资料核查（A）** | **100** |  |  |
| **2** | **吊顶工程核查（B）** | **100** |  |  |
| **3** | **墙柱面工程核查（C）** | **100** |  |  |
| **4** | **地面工程核查（D）** | **110** |  |  |
| **工程综合得分（G）** | **G=A×0.25+B×0.25+C×0.25+D×0.25****评价专家：** **年 月 日** |

评 审 结 果

|  |  |
| --- | --- |
| 评审专家人数 |  人 |
| 专家评审结论 | □ 同意 □ 不同意 |
| 评审意见：签名：  年 月 日 |
| 山西省建筑装饰协会等级评价领导小组审批意见： 组长： 公 章 年 月 日 |